****

**KOHVIVESKI**

**EKC001**

**KASUTUSJUHEND**

****

**Täname, et olete valinud selle toote.**

**Enne seadme kasutamist lugege juhendit hoolikalt ja hoidke see juhend alles.**

**OLULINE OHUTUSTEAVE NING SEADME ÕIGE KASUTAMINE:**

1. **Garantiiperioodi ajal on soovitav hoida alles originaalpakend ja ostukviitung, mis tagab garantii kaebuste korral.** **Transportige seadet alati originaalpakendis kaitseks kahjustuste vastu.**
2. **Enne esimest kasutamist võtke seade pakendist ja eemaldage seest pakkematerjalid.**
3. **Ärge kasutage seadet kui see on kukkunud vette, eemaldage pistik viivitamatult pistikupesast.**
4. **Ärge seadet veekeetjat kunagi dušinurga, vanni või basseini lähedal.**
5. **Ärge paigutage seadet kohta, kus see võib veega kokku puutuda.**
6. **Peale kasutamist lahutage seade kohe vooluvõrgust.**
7. **Puhastamise ajaks lahutage seade vooluvõrgust.**
8. **Töötavat seadet ei tohi jätta järelvalveta.**
9. **Lapsed ja väheste füüsiliste või vaimsete võimetega inimesed võivad seadet kasutada ainult nende inimeste kontrolli all, kes tagavad nende turvalisuse.**
10. **Hoidke seade ja juhe alla 8-aastaste laste käeulatusest kaugemal.** **See seade ei ole mänguasi.**
11. **Kasutage seadet ainult ettenähtud otstarbel.**
12. **Enne vooluvõrku ühendamist veenduge, et seadme andmeplaadil märgitud pinge vastaks kasutatava vooluvõrgu pingele. Kui pinge ei sobi, ei tohi seadet ühendada.**
13. **Ärge kasutage lisatarvikuid mis ei ole tootja poolt soovitatud.**
14. **Kohviveskit vooluvõrgust eemaldades ärge tõmmake juhtmest, vaid hoidke pistikust.**
15. **Ärge kasutage seadet kui toitejuhe on kahjustatud, kui seade on rikkis, kukkunud või muul viisil kahjustatud. Garantiiperioodi ajal tehtud muudatused katkestavad garantii.**
16. **Ärge hoidke ega asetage seadet, juhent ning tarvikuid kuumade pindade lähedale.**
17. **Ärge suunake pihusteid seadme poole.**
18. **Seade on loodud ainult koduseks kasutamiseks. Ärge kasutage seadet tööstuslikes tingimustes ega õues!**
19. **Hoidke seadet kuivas, jahedas kohas (0-40o C), vältides otsest päikesekiirgust.**
20. **Kasutage seadet alati puhtal kuival pinnal.**
21. **Ärge asetage midagi seadme peale.**
22. **Ärge asetage seadet metallpinnale ega aknalauale.**
23. **Ärge valage seadmele vett ega muid vedelikke.** **Ärge kastke seadet vette ega muudesse vedelikesse.** **Ärge valage seadmele vett ega muid vedelikke.**

**SEADME KIRJELDUS**

1. **Kaas**
2. **Mootoriga põhiseade**
3. **Pulsslüliti On/Off**
4. **Roostevabast terasest nõu**
5. **Roostevabast terasest nuga**
6. **Kaane sakk**
7. **Aluse ava**

**KASUTUSJUHEND**

**Enne seadme esmakordset kasutamist peske kõik seadme osad, nagu on kirjeldatud lõigus „Puhastamine ja hooldus“.**

**Märkus: Terade (5) puhastamisel olge eriti hoolikas, et vältida kehavigastusi.**

**Kohvi tuleks valmistada värskelt jahvatatud ubadest, et vältida maitse ja aroomi kadu.**

1. **Kerige toitejuhe täielikult lahti.**
2. **Võtke kaas (1) pealt.**
3. **Pange oad roostevabast terasest nõusse (4). Ärge täitke veskit üle märgistuse veski roostevabast terasest nõul.**
4. **Pange kaas (1) tagasi mootorile (2), paigutades kaane saki (6) aluse avasse (7).**
5. **Ühendage seade vooluvõrku ja vajutage veski käivitamiseks nuppu (3).** **Ubade jahvatuse jämedust võite jahvatamise ajal reguleerida.** **Mida kauem jahvatate, seda peenem tulemus.** **Jahvatust on võimalik reguleerida ka nuppu (3) pulseerivalt vajutades.**
6. **Avage kaas ja võtke jahvatatud pulber välja.**
7. **Enne järgmist jahvatamist oodake vähemalt 1 min.**
8. **Maksimaalne pidev kasutusaeg on 30 sekundit.**
9. **Peale kasutamist eemaldage pistik kontaktist.**
10. **Puhastage veski vastavalt lõigu „Puhastamine ja hooldus“ juhistele.**

**PUHASTAMINE JA HOOLDUS**

1. **Kaant võite pesta sooja vee ja pesuvahendiga.**
2. **Puhastage nõu (4) ja terad (5) jääkidest niiske lapiga ning seejärel kuivatage.**
3. **Korpust võite pühkida niiske lapi ja pesuvahendiga.**
4. **Seadet ei tohi kasta vette ega muudesse vedelikesse.**
5. **Ärge kasutage lahusteid ega kõvasid esemeid või teravaid esemeid, mis võivad seadme pinda kahjustada.**
6. **Ärge peske osasid nõudepesumasinas.**

**Soovime, et naudiksite selle seadme kasutamist.**

**Tehnilised andmed:**

**Voolutarve: 160W**

**Pinge: 230 V**

**Sagedus: 50HZ**

**Maht: 50g**